Wołomin, dnia 07.09.2015 r.

SPW.272.70.2015

**Wszyscy oferenci**

|  |
| --- |
| dotyczy:przetargu nieograniczonego nawymianę instalacji CO w pawilonie I Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie |

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE 1**

Załącznik nr 8 "Formularz Ofertowy" należy dołączyć do oferty. W jakiej formie ma być on przedstawiony?  czy może należy go przedstawić w formie kosztorysu ofertowego uproszczonego czy też szczegółowego?

**ODPOWIEDŹ**

Forma „Formularza Ofertowego” została przedstawiona w Załączniku nr 8.

**PYTANIE 2**

W załączniku nr 8 do SIWZ - formularzu ofertowym w rozdziale nr 3 są przedstawione pozycje odnośnie prac wykonywania rurociągu przesyłowego, w części rysunkowej projektu nie zamieszczono rzutu, ani przekroju danego rurociągu, proszę o uzupełnienie dokumentacji, w celu weryfikacji ilościowej materiału zamieszczonego w formularzu cenowym, dane rysunki pozwolą przygotować rzetelną ofertę.

**ODPOWIEDŹ**

Należy wykonać ułożenie nowego rurociągu Dn40 dla potrzeb c.o. łączącego Pawilon nr 1 z kotłownią znajdującą się w bud. Głównym. Długości rur oraz dobór łuków wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej. Należy odnosić się do pozycji w formularzu cenowym. W tym celu dokonano modyfikacji formularza ofertowego

**PYTANIE 3**

W załączniku nr 8 do SIWZ - formularzu ofertowym w rozdziale Instalacji ogrzewania- Pawilon nr 1 poz. 21, Grzejniki stalowe dwupłytowe typu Ventil Compact CV22-500/1100 "Purmo"-3 szt., wg. rozwinięcia, jak również na rzucie, nie ma danych grzejników, natomiast w formularzu ofertowym nie zostały ujęte: Grzejniki stalowe dwupłytowe typu Ventil Compact 21sCV 600/700 "Purmo"-2 szt. oraz Grzejniki stalowe dwupłytowe typu Ventil Compact 21sCV 600/900 "Purmo"-3 szt., Proszę o weryfikację formularza ofertowego.

**ODPOWIEDŹ**

Formularz ofertowy został zmieniony w zakresie ilości i rodzajów grzejników w nawiązaniu do rzutów i rozwinięć instalacji c.o.

**PYTANIE 4**

Prosimy o podanie ilości materiałów nie ujętych przez Zamawiającego w przedmiarze, a niezbędnych do wykonania tj uwzględnienia pozycji 56 w formularzu cenowym.

**Ad 1**

ilości kolan (łuków) preizolowanych o śr. 48,3/125

- Formularz oferty został zmieniony w przedmiotowym zakresie

**Ad 2 i 3**

Ilości zaworów preizolowanych, ilości odpowietrzeń i odwodnień (jeżeli takie występują)

- Zawory, odpowietrzenia i odwodnienia rur nie występują

**Ad 4**

Czy projektowane rury preizolowane będą wyposażone w układ przewodów alarmowych rezystancyjnych systemu Brandes

- Przedmiotowy rurociąg nie będzie wyposażony w układ przewodów alarmowych

**Ad 5**

Czy projektowane przewody preizolowane przesyłowe będą prowadzone po trasie obecnie istniejących przewodów przesyłowych czy po nowej trasie

- Nowe rurociągi przesyłowe będą prowadzone po trasie istniejących już rurociągów.