Termomodernizacja Tarasu w DPS Radzymin 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst 	Opis i wyliczenia 	I j.m. 	Poszcz 	Razem 	
1 DZIAŁ I ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM POWIERZCHNI DO REMONTU I MODERNIZACJI TARASU KOD 	
	CPV 45215213-4 						
1 KNNR 3 	ROZDZIAŁ 01 PODROZDZIAŁ 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE, SST NR 	m2 			
d.1 	0801-03 	01.01 						
		Zerwanie płytek terakotowych wraz z cokolikami 					
		218.973 			m2 	218.973 		
						RAZEM 	218.973 	
2 KNR 4-01 	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 	m3 			
d.1 	0212-02 	15 cm 						
	schodyisl. 	(4.24*1.28)*0.30 			m3 	1.628 		
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					m3 	1.628 		
						RAZEM 	1.628 	
3 KNR 4-01 	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na 	podłogach 	m2 			
d.1 	0211-03 							
	taras pod- 	199.561 			m2 	199.561 		
	jazd 							
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					m2 	199.561 		
						RAZEM 	199.561 	
4 KNR 4-01 	Demontaż balustrad 			szt. 			
d.1 	1306-01 							
		30 			szt. 	30.000 		
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					szt. 	30.000 		
						RAZEM 	30.000 	
5 KNR 2-31 	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 	m2 			
d.1 	0807-01 	cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 					
		31.20*1.20+5.37*1.20+2.38*1.20-1.85*2.21-(209*2.21 )*3+9.60*265 	m2 	54.235 		
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					m2 	54.235 		
						RAZEM 	54.235 	
6 KNR 4-01 	Rozebranie podsypki izolacyjnej 	analogia 		m2 			
d.1 	0609-01 							
		98 			m2 	98.000 		
						RAZEM 	98.000 	
7 KNR 4-01 	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 		m 			
d.1 	0535-04 							
		16 			m 	16000 		
						RAZEM 	16.000 	
8 KNNR 1 	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach 	m3 			
d.1 	0307-01 	pionowych w gruntach suchych kat. I-II - odkopanie scian zewnętrznych ta- 				
		rasu i ścian schodów do piwnicy 						
		7.8 			m3 	7.800 		
						RAZEM 	7.800 	
9 KNNR3 	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, 		m2 			
d.1 	0601-01 							
		(2.21 +2.21 +0.22)*1.46*8+(2.21 +2.21 )*1.46 		m2 	60.648 		
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					m2 	60.648 		
						RAZEM 	60.648 	
2 DZIAŁ II ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM MODERNIZACJI TARASU KOD CPV45215213-5 		
10 	KNNR2 	ROZDZIAŁ 02, PODROZDZIAŁ 02.01 ROBOTY BETONOWE, SST 02.01 	m2 			
d.2 	0101-01 	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 				
	podjazd ła- 	(10.30*030)*4+(2.69*0.30) *4 			m2 	15.588 		
	wy 							
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					m2 	15.588 		
	schody no- 	(3.50*0.30)*4+(1.38*0.30)*4 			m2 	5.856 		
	we 							
		B (suma częściowa) 				-------------- 		
					m2 	5.856 		
						RAZEM 	21.444 	
11 	KNNR2 	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych 	m2 			
d.2 	0101-03 							
	plyta pod- 	29.50*0.45 			m2 	13.275 		
	jazdu 							
		A (suma częściowa) 				-------------- 		
					m2 	13.275 		
						RAZEM 	13.275 	
-4- 
Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatu Wołomińskiego 

Termomodernizacja Tarasu w DPS Radzymin 

KSiĄżKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
12 	KNNR2 	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi t 			
d.2 	0104-01 	o śr. do 14 mm 				
		0.522 	t 	0.522 		
				RAZEM 	0.522 	
13 	KNNR 2 	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi t 			
d.2 	0104-01 	o śr. do 14 mm 				
		0.56 	t 	0.560 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			t 	0.560 		
				RAZEM 	0.560 	
14 	KNNR 2 	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 	m3 			
d.2 	0107-01 					
		22.376 	m3 	22.376 		
				RAZEM 	22.376 	
15 	KNNR2 	Betonowanie płyty zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton B - 20 	m3 			
d.2 	0107-03 					
		18.12 	m3 	18.120 		
				RAZEM 	18.120 	
16 	KNNR 1 	Zasypanie wykopów Jund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- 	m3 			
d.2 	0214-03 	towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warst- 				
		wy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II 				
	podjazd 	10.50*2.69*0.70 	m3 	19.772 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m3 	19.772 		
	schody 	(3.50*1.38)*1.50 	m3 	7.245 		
		B (suma częściowa) 		-------------- 		
			m3 	7245 		
				RAZEM 	27.017 	
17 	KNR 0-29 	PODROZDZIAŁ 02.03 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE I CIEPLNE, 	m2 			
d.2 	0637-05 	SST NR 02.03 				
		Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod 				
		uszczelnienia w technol09ii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 				
		2 aparatami z pompą ręczną 				
		(2.21 +2.21 +0.22)*1.46*8+(2.21 +2.21 )*1.46 	m2 	60.648 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	60.648 		
				RAZEM 	60.648 	
18 	KNNR2 	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na go- 	m2 			
d.2 	0601-04 	rąco dwuwarstwowe 				
	płyta pod- 	29.50*2.65 	m2 	78.175 		
	jazdu 					
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	78.175 		
				RAZEM 	78.175 	
19 	NNRNKB 	(z,V) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian fundamentowych z papy 	m2 			
d.2 	2020618-01 	zgrzewalnej I warstwa 				
		(2.21 +2.21 +0.22)*1.46*8+(221 +2.21 )*1.46 	m2 	60.648 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	60.648 		
				RAZEM 	60.648 	
20 	NNRNKB 	(z'v) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewa1- 	m2 			
d.2 	2020618-01 	nej II warstwa 				
		(2.21 +2.21 +0.22)*1.46*8+(221 +221 )*1.46 	m2 	60.648 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	60.648 		
				RAZEM 	60.648 	
21 	KNNR2 	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne 	m2 			
d2 	0601-06 	wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 				
	ściany 	(10.50*0.80)*2+(2.69*0.80)*2 	m2 	21.104 		
	wew. pod- 					
	jazdu 					
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	21.104 		
	nowe scho- 	(3.50*1.20+1.38*1.20)*2 	m2 	11.712 		
	dy 					
		B (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	11.712 		
				RAZEM 	32.816 	
22 	KNR 0-17 	Siatka z włokna szklanego wtopiona w masę bitumiczną 	m2 			
d.2 	2609-06 					
		79 	m2 	79.000 		
- 5- 
Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatu Wolomińskiego 

Termomodernizacja Tarasu w DPS Radzymin 

KSiĄżKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst 	Opis i wyliczenia 	j.m. 		Poszcz 	Razem 	
					RAZEM 	79.000 	
23 	KNNR2 	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm układa- 	m2 				
d.2 	0602-01 	nych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco 					
		79 	m2 		79.000 		
					RAZEM 	79.000 	
24 	KNR 2-02 	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 	m2 				
d.2 	0607-01 	poziome pod posadzkowe- paroizolacja 					
		79 	m2 		79.000 		
					RAZEM 	79.000 	
25 	KNR 2-02 	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 	m2 				
d.2 	1106-02 						
		79 	m2 		79.000 		
					RAZEM 	79.000 	
26 	KNR 2-02 	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 	m2 				
d.2 	1106-03 	cm 					
		79 	m2 		79.000 		
					RAZEM 	79.000 	
27 	KNNR2 	Izolacje przeciwwilgociowe Botact MD28 	m2 				
d.2 	0601-02 						
		85 	m2 		85.000 		
					RAZEM 	85.000 	
28 	KNR 2-02 	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylata- 	m 				
d.2 	0617-01 	cyjna 					
		46.8 	m 		46800 		
					RAZEM 	46.800 	
29 	KNNR2 	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 	m2 				
d.2 	1203-02 	15x15 cm, 					
		79 	m2 		79.000 		
					RAZEM 	79.000 	
30 	KNNR2 	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie 	m 				
d.2 	1203-03 						
		20 	m 		20.000 		
				RAZEM 	20.000 	
31 	KNR 4-01 	Wymiana desek czołowych 	m 				
d.2 	0414-11 						
		16.5 	m 		16.500 		
				RAZEM 	16.500 	
32 	NNRNKB 	(zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 	m2 				
d.2 	2020541-02 	25 cm 					
		23.7 	m2 		23.700 		
				RAZEM 	23.700 	
33 	KNNR2 	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe 	szt. 				
d.2 	0506-04 						
		2 	szt. 		2.000 		
				RAZEM 	2.000 	
34 	KNNR2 	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - denko, narożnik. 	szt. 				
d.2 	0506-04 						
		2 	szt. 		2.000 		
				RAZEM 	2.000 	
35 	KNNR2 	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na 	m 				
d.2 	0506-01 	uszczelki 					
		6.5 	m 		6.500 		
				RAZEM 	6.500 	
36 	KNNR 2 	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - kolanka 	szt. 				
d.2 	0506-04 						
		2 	szt. 		2.000 		
				RAZEM 	2.000 	
37 	KNNR2 	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 	m 				
d.2 	0506-03 						
		2 	m 		2.000 		
				RAZEM 	2.000 	
38 	KNNR 2 	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - wydłużenie balus- 	m 				
d.2 	1301-04 	trady na tarasie 					
		43.775 	m 		43.775 		
				RAZEM 	43.775 	
3 DZIAŁ III ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNĘTRZNE KOD CPV 45215213-6 					
39 	KNNR2 	ROZDZIAŁ 03 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE POROZ- 	m2 	I 			
d.3 	1001-01 	DZIAŁ 03.01 TYNKI ZEWNETRZNETynki zewnętrzne cementowe na ścia- 					
		nach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii 					
		1(2.21 +2.21 +0.22)*1.46*8+(2.21 +2.21 )*1.46 	m2 	i 	60.648 		
				RAZEM 	60.648 	
- 6 - 
Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatu Wolomińskiego 

Termomodernizacja Tarasu w DPS Radzymin 

KSiĄżKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podst 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
40 	KNR 4-01 	Dodat.nakłady na pogrub.O 10 mm tynków zewn.cement.na ścianach płas- 	m2 			
d.3 	0734-04 	kich 					
		Krotność = 2 					
		(2.21 +2.21 +0.22)*1.46*8+(2.21 +2.21 )*1.46 	m2 	60.648 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	60.648 		
					RAZEM 	60.648 	
41 	KNNR 2 	PODROZDZIAŁ 03.03 PODŁOżA I POSADZKI, SST NR. 0303 	m2 			
d.3 	1202-01 	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na 				
		ostro, gr. 20 mm 					
	płyta pod- 	29.50*2.65 		m2 	78.175 		
	jazdu 						
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	78.175 		
					RAZEM 	78.175 	
42 	KNR 2-02 	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalo- 	m2 			
d.3 	1106-07 	wą 					
	płyta pod- 	29.50*2.65 		m2 	78.175 		
	jazdu 						
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	78.175 		
					RAZEM 	78.175 	
43 	KNR 4-01 	Jednokrotna impregnacja powierzchni betonowej schodów Unigruntem po- 	m2 			
d.3 	0627-01 	przez smarowanie 	- Analogia 				
		22.3 		m2 	22.300 		
					RAZEM 	22.300 	
44 	KNR 2-02 	Okładziny schodów z płytek schodowych i podjazdu anty poslizgowych i 	m2 			
d.3 	1121-06 	mrozoodpornych 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną 				
		22.3 		m2 	22.300 		
					RAZEM 	22.300 	
45 	NNRNKB 	PODROZDZIAŁ 03.04 ROBOTY BLACHARSKIE, SST NR 03.04 	m2 			
d.3 	2020541-02 	(z.vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej zabezpiczonej folią o 				
		szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 				
	okap pod- 	(29.50*0.25)*2 		m2 	14.750 		
	jazd u 						
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	14.750 		
					RAZEM 	14.750 	
46 	KNR 7·12 	PODROZDZIAŁ 03.05 ROBOTY MALARSKIE, SST NR 03.05 	m2 			
d.3 	0103-02 	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- 				
		tości konstrukcji balustrad (stan wyjściowy powierzchni B) 				
		129 		m2 	129.000 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	129.000 		
					RAZEM 	129.000 	
47 	KNR-W 7· 	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi balus- 	m2 			
d.3 	120204-02 	trad 					
	balustrady 	159 		m2 	159.000 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	159.000 		
					RAZEM 	159.000 	
48 	KNR-W 7- 	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi balustrad - dwukrotnie 	m2 			
d.3 	120213-02 						
	balustrady 	159 		m2 	159.000 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	159.000 		
					RAZEM 	159.000 	
49 	KNR 2-02 	Dwukrotne malowanie farbami silkonowymi powierzchni zewnętrznych - 	m2 			
d.3 	1505-10 	tynków gładkich bez gruntowania 				
		4.50*1.90+3.21 *1.45+5.37*1.95+2.38*1.95+29.90*1.1 0+24.41 *1.20 	m2 	90.499 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m2 	90.499 		
					RAZEM 	90.499 	
50 	KNNR 2 	Pochwyty stalowe na wspornikach 	m 			
d.3 	1301-02 						
	podjazd 	19.50*2 		m 	39.000 		
	niepeł. 						
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
				m 	39.000 		
					RAZEM 	39.000 	
4 DZIAŁ IV ROBOTY DROGOWE KOD CPV 45215213-7 				
- 7 - 
Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powialu Wolomińskiego 

Termomodernizacja Tarasu w DPS Radzymin 

KSiĄżKA PRZEDMIARÓW 

Lp. 	Podsl 	Opis i wyliczenia 	j.m. 	Poszcz 	Razem 	
51 	KNNR6 	ROZDZIAŁ 04 CHODNIKI, PODROZDZIAŁ 04.01 UKŁADANIE CHODNI- 	m2 			
dA 	0502-01 	KÓW SST NR 04.01 				
		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piasko- 				
		wej z wypełnieniem spoin piaskiem 				
		134 	m2 	134.000 		
		A (suma częściowa) 		-------------- 		
			m2 	134.000 		
				RAZEM 	134.000 	
52 	KNR4-04 	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa- 	m3 			
dA 	1101-02 	niu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 				
		12 	m3 	12.000 		
				RAZEM 	12.000 	
- 8 - 
Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powiatu Wołomińskiego