|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 4340W W M. ADAMPOL, GM. JADÓW”** | | | | | | |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | | | | |
| **L.p.** | **Kod klasyfikacyjny robót** | **Nazwa elementu rozliczeniowego** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa w zł** | **Wartość w zł** |
| 1 | - | Czasowa organizacja ruchu | szt. | 1 |  |  |
| 2 | D.05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km | m2 | 250,00 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie | m2 | 4564,5 |  |  |
| 4 | D.04.03.02 | Skopienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4564,5 |  |  |
| 5 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4564,5 |  |  |
| 6 | D.05.03.05 | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno - asfaltowej ponad 5 km, Krotność = (określi Oferent) | t | 456,45 |  |  |
| 7 | D.05.03.15 | Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznych masą zalewową trwale elastyczną | m | 55 |  |  |
| 8 | - | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  | **Wartość robót bez podatku VAT** | | |  |
|  |  |  | **Podatek VAT** | | |  |
|  |  |  | **Ogółem wartość robót** | | |  |