**FORMULARZ OFERTOWY  
  
Załącznik nr A do SIWZ**

**SPW.272. .2014**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, renowacja mebli historycznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Wymagania/Uwagi** |
| **CZ. 1 PARTER** | | | |
| **SIEŃ** | | | |
| 1 | **Krzesła neorenesansowe w skórze - 2HP**  **C:\Documents and Settings\A0806\Pulpit\WYPOSAŻENIE pałac\23.04.2013 komisja\PICT0390.JPG** | 4 szt. | Krzesła neorenesansowe w skórze-2HP, należy wzmocnić konstrukcje mebli, uzupełnić forniery i ubytki, scalić kolorystycznie, odświeżyć skórę. |
| 2 | **Krzesła tapicerowane**  C:\Documents and Settings\A0806\Pulpit\WYPOSAŻENIE pałac\23.04.2013 komisja\PICT0396.JPG | 2 szt. | Krzesła tapicerowane, należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, odświeżyć tapicerkę. |
| **SALA WYSTAWOWA** | | | |
| 3 | **Krzesła z podłokietnikami - 2 szt  i krzesła bez podłokietników - 10 szt - 2PP** 3PP.bmp | 12 szt. | Krzesła z podłokietnikami i bez podłokietników -2PP, należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dokonać naprawy ratanów w siedziskach i oparciach krzeseł. |
| 4 | **Stół rozkładany - 3PP**st kpl.bmp | 1 szt. | Stół - 3PP wym. 180x88x78/cm rozkładany na dł. około 350 cm. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie. |
| 5 | **Komoda mała - 5PP**  **5 PP i 7PP.bmp** | 1 szt. | Komoda mała - 5PP.Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 6 | **Komoda średnia - 7 PP**  **5 PP i 7PP.bmp** | 1 szt. | Komoda średnia - 7 PP. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 7 | **Komoda duża - 10PP**  10PP.bmp | 1 szt. | Komoda duża - 10PP. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 8 | **Zegar - 6PP**  6PP.bmp | 1 szt. | Zegar - 6PP. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze, dokonać regulacji mechanizmu zegara. |
| 9 | **Szafa w stylu neorenesansowym - 1PO**  **2PO.bmp** | 1 szt. | Szafa w stylu neorenesansowym - 1PO. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, wymienić plecy, uzupełnić drążek do wieszania w części środkowej i brakujące półki w częściach bocznych, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 10 | **Sekretarzyk - 4PO**  4PO.bmp | 1 szt. | Sekretarzyk - 4PO. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia. |
| **RECEPCJA, SZATNIA** | | | |
| 11 | **Parawan szatniowy 5- elementowy - 1Sz**  **Parawan.bmp** | 1 szt. | Parawan szatniowy 5- elementowy - 1Sz. Nowe parawany wykonane z dębu, z elementami reliefowymi, należy pogłębić porzeźbienia, poprawić estetykę reliefów, scalić kolorystycznie na kolor zbliżony do istniejących mebli w tym pomieszczeniu (ciemny brąz ) . Należy wymienić istniejące zawiasy taśmowe na okucia stylizowane. |
| 12 | **Wieszaki szatniowe - 2Sz**  **wieszak.bmp** | 3 szt. | Wieszaki szatniowe - 2Sz. Nowe - wieszaki ( haki) metalowe, zamontowane na drewnianych stelażach należy zdemontować, przemalować na kolor czarny mat i ponownie zamontować. 3 szt. x 56 =168 haków,  elementy drewniane dł. 250cm x 180wys x 60 gł. |
| 13 | **Biurko - 3Sz**  **Biurko.bmp** | 1 szt. | Biurko - 3Sz.Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 14 | **Szafa przeszklona – 5Sz** 5Sz.bmp | 1 szt. | Szafa przeszklona - 5Sz. Należy wzmocnić konstrukcje mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 15 | **Komoda z witrażem - 6Sz**  Kom z witrażem.bmp | 1 szt. | Komoda z witrażem - 6Sz. Należy wzmocnić konstrukcje mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia skompletować klucze, dokonać naprawy i wzmocnienia witraży w drzwiczkach. |
| 16 | **Lustro konsolowe - 10Sz**  Lus 1Sz.bmp | 1 szt. | Lustro konsolowe - 10Sz. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystyczne, do renowacji drewno- tafla lustra wymieniona, mebel należy zamontować ścianie. |
| **CZ. II PIĘTRO** | | | |
| **SALA KONFERENCYJNO-WYSTAWOWA, ZIELONA** | | | |
| 17 | **Fotel-1Z, krzesła-2Z, stół –3Z**  **1Z.bmp** | 1 kpl. | Fotel-1Z, krzesła-2Z, stół –3Z. Należy wzmocnić konstrukcje mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie. |
| 18 | **Stół - 8 Z**  **8Z.bmp** | 1 szt. | Stół - 8 Z.Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie. |
| 19 | **Biblioteka - 1R**  **C:\Documents and Settings\A0806\Pulpit\WYPOSAŻENIE pałac\Chrzęsne 06.06.2013\DSC03454.JPG** | 1 szt. | Biblioteka - 1R. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze. |
| 20 | **Biurko-2R, Fotel -3R**  Roz biur.bmp  **fot roz.bmp** | 1 kpl. | Biurko-2R, Fotel -3R. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze, dokonać wymiany tapicerki fotela. |
| 21 | **Serwantka** - **4R**  **8R.bmp** | 1szt. | Serwantka - 4R. Kosmetyczna renowacja mebla, naprawa okuć skompletowanie kluczy. |
| 22 | **Zegar stojący - 10R**  **R zeg.bmp** | 1 szt. | Zegar stojący - 10R.Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze, dokonać regulacji mechanizmu zegara. |
| 23 | **Krzesła – 14R**  **14R krze.bmp** | 14 szt. | Krzesła – 14R, w nowej tapicerce – do renowacji drewno. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystyczne. |
| **POMIESZCZENIE SOCJALNE** | | | |
| 24 | **Zestaw kredens duży – KU**  **KU kred.bmp** | 1 kpl. | Zestaw kredens duży – KU. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystyczne, naprawić okucia. |
| 25 | **Kredens mały – KU**  **Ku.bmp** | 1 szt. | Kredens mały – KU. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystyczne, naprawić okucia, odświeżyć blat marmurowy. |
| 26 | **Stół + 4 krzesła – KU**  **KU st.bmp** | 1 kpl. | Stół + 4 krzesła – KU. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić rattany w oparciach i siedziskach krzeseł. |
| 27 | **Barek antyczny - 1N**  **N bar.bmp** | 1 szt. | Barek antyczny - 1N. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, dokonać wymiany pleców, dorobienia półek i przegrody wewnętrznej, naprawy skrytki na górze mebla, naprawy okuć. |
| 28 | **Szafa biblioteczna - 3N**  biblioteka 3N.bmp | 1 szt. | Szafa biblioteczna - 3N, 3 -drzwiowa przeszklona szybami z fazą i z szufladami na dole. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze, dorobić brakujące półki. |
| 29 | **Zegar - 4N**  zeg nie.bmp | 1 szt. | Zegar - 4N.Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze, dokonać regulacji mechanizmu zegara. |
| 30 | **Komoda mała - 9N**  kom.bmp | 1 szt. | Komoda mała - 9N. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, naprawić okucia, skompletować klucze, uzupełnić aplikacje i nakładki mosiężne. |
| 31 | **Komplet - kanapa 2 osobowa, 2 fotele, 2 krzesła, stoliczek – 11N**  **Z kpl.bmp** | 1 kpl. | Komplet - kanapa 2 osobowa, 2 fotele, 2 krzesła, stoliczek – 11N. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, odświeżyć tapicerkę. |
| **CZ. 3 PODDASZE** | | | |
| **SALA EKSPOZYCYJNA** | | | |
| 32 | **Serwantka**  **serw.bmp** | 1 szt. | Serwantka. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dorobić brakujące półki. |
| 33 | **Zestaw eklektyczny- kanapa 2-osobowa, 2 fotele, 2 fotele narożne, 2 krzesła, stolik**  **Ekl.bmp** | 1 kpl. | Zestaw eklektyczny- kanapa 2-osobowa, 2 fotele, 2 fotele narożne, 2 krzesła, stolik. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dokonać renowacji i odświeżenia tapicerki. |
| **POKÓJ BIUROWY** | | | |
| 34 | **Salonik Biedermeier - 1PB**  **zestaw.bmp** | 1 kpl. | Salonik Biedermeier - 1PB, kanapa 3-osobowa, 2 fotele, 2 krzesła, stolik klapiak - w zestawie wymieniona tapicerka, należy wykonać wzmocnienie konstrukcji mebli, uzupełnienie ubytków drewna, scalenie kolorystyczne, kanapę podbić od spodu. |
| **POKÓJ I SALON LITERACKI** | | | |
| 35 | **Komplet wypoczynkowy – 1SL**  **SL k.bmp** | 1 kpl. | Komplet wypoczynkowy – 1SL, kanapa, 4 krzesła, stolik klapiak i stół okrągły. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dokonać renowacji i odświeżenia tapicerki. |
| **POKÓJ** | | | |
| 36 | **Fotele – 1PBN**  fotele pbn.bmp | 2 szt. | Fotele – 1PBN. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dokonać odświeżenia tapicerki. |
| 37 | **Stolik – 2PBN**  fotele pbn.bmp | 1 szt. | Stolik – 2PBN. Należy wzmocnić konstrukcję mebla, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie. |
| 38 | **Komplet – 4PBN: biurko + biblioteka + fotel**  PBNb.bmp  PBN BIBLIOT.bmp  fot biu.bmp | 1 kpl. | Komplet – 4PBN: biurko + biblioteka + fotel. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dokonać odświeżenia tapicerki. |
| 39 | **Komoda – 7PBN**  PBN kom1.bmp | 1 szt. | Komoda – 7PBN. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, dokonać naprawy okuć, skompletować klucze. |
| 40 | **Komplet - 8 PBN: stół +4 krzesła + kanapa**  PBNs.bmp  kanapa podd.bmp | 1 kpl. | Komplet - 8 PBN: stół +4 krzesła + kanapa. Należy wzmocnić konstrukcję mebli, uzupełnić ubytki drewna, scalić kolorystycznie, odświeżyć tapicerkę. |