Wołomin, dnia 11.12.2017 r.

SPW.272.101.2017

**Wszyscy oferenci**

dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 4325W - ulic Warszawskiej i Przemysłowej - w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego pt. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

**Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w niniejszym postępowaniu zleca zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej tylko na odcinku gdzie ta kanalizacja nie istnieje (dotyczy ulicy Warszawskiej i Przemysłowej), czy zleca również przebudowę kanalizacji deszczowej Dn 200 lub też Dn 300 w ulicy Warszawskiej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową tak na odcinkach ul. Warszawskiej i Przemysłowej tam gdzie jej niema tak aby po dowiązaniu do już istniejącej tworzyła integralną całość oraz spełniała funkcję odwodnienia drogi. Zamawiający nie przewiduje przebudowy kanału Kd200**

**Pytanie 2**

Jeżeli zamawiający potwierdza, że w zakresie zlecenia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej tylko na odcinkach gdzie ta kanalizacja nie istnieje (dotyczy ulicy Warszawskiej), to czy rurociąg tłoczny z planowanej przepompowni ścieków należy włączyć do istniejącego kanału Dn 200 czy Dn 300 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowany kanał tłoczny należy włączyć do istniejącego kanału kD 300.**