Wołomin, dnia 21.05.2016 r.

SPW.272.56.2016

**Wszyscy oferenci**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont istniejącej kotłowni w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7, Radzymin.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

**Pytanie:**

Pionowy odcinek komina spalinowego Æ250 prowadzić w szachcie murowanym 20x20cm i wyprowadzić ponad dach. Powietrze do spalania dostarczane będzie szachtem 20x20cm..."
Proszę o wyjaśnienie średnic. W jaki sposób komin o średnicy 250 poprowadzić w szachcie 20x20?

**Odpowiedź:**

Istniejący szacht kominowy jest wystarczający, aby zamontować komin o śr. 250 mm. Uprzednio należy zdemontować stary komin z stali kwasoodpornej.